
**Инструкция по монтажу и эксплуатации**



**Установку сиденья с крышкой на унитаз производите в следующей последовательности:**

1. На шпильки (1) наверните до упора металлические гайки (2), наденьте резиновые прокладки (3).
2. Установите шпильки (1) изогнутой частью в проушины сиденья, а резьбовой - в отверстия унитаза в соответствии с рис. 1,2в зависимости от варианта их исполнения.
3. Отрегулируйте прилегание четырех опор сиденья к унитазу путем перемещения гаек (2) вверх –вниз.

**Внимание! Сиденье в горизонтальном положении должно опираться только на опоры, а не на две опоры и две проушины (рис 2). Проушины служат исключительно для фиксации сиденья с крышкой относительно унитаза.**

**Несоблюдение этого условия при эксплуатации сиденья может повлечь образование трещин в области проушин.**

1. Пластмассовой гайкой (4) затяните резьбовое соединение.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИДЕНЬЯ С КРЫШКОЙ**

1. Следуйте следующим правилам эксплуатации:
2. Не наступайте на сиденье или крышку!
3. Не роняйте на сиденье или крышку тяжелые предметы!
4. Не допускайте резких ударов крышки о сиденье или сиденья об унитаз!
5. При дезинфекции унитаза сиденье с крышкой держите в открытом положении до смыва раствора!
6. Один раз в год проверяйте правильность установки сиденья с крышкой.
7. При уборке сиденья с крышкой не используйте абразивные или агрессивные моющие средства, поскольку они могут повредить убираемые поверхности!
8. Сиденье с крышкой мойте теплой мыльной водой и протирайте сухой мягкой тканью.